

# Руководство по работе с драйвером анализатора

## Расположение драйвера

Папка с дайвером анализатора находится на локальном диске C:\ и имеет наименование тоже что и анализатор




В папке с драйвером есть файл который содержит лог анализатора metascacan.log и лог сканера штрих-кодов barscan.txt (ВНИМАНИЕ лог сканера штрих-кодов присутствует не всегда (это зависит от типа подключения анализатора))



## Запуск драйвера


Запускается драйвер с файла metascan-x64.exe или metascan-x86.exe в зависимости от установленной операционной системы.



Для удобства работы лаборанта необходимый файл запуска драйвера выносится на рабочий стол с названием анализатора




Так же для удобства файл с драйвером помещается в автозагрузку



## Работа со штрих-кодированными пробами

Внимание!!!

При работе со штрих-кодированными пробами необходимо убедиться, что драйвер запущен и готов к работе



## Выявление проблем

Для выявления возникших проблем при передачи результатов необходимо запросить файлы metascacan.log и barscan.txt (присутствует не всегда) того анализатора с которым возникли те или иные проблемы.

## Пример одного из логов

